MÁY ĐỘT CNC PEGA 357 O4PC

Mô tả chi tiết :

Lực đột : 30 Tons

Đột cơ khí, ly hợp thủy lực .

Kích thước bàn : 1270mmx1830mm.

Hành trình trục Y : 1270mm

Hành trình trục X : 1830mm, dời kẹp tự động ( auto reposition).

Kích thước chi tiết lớn nhất : 1270mmx3660mm.

Trọng lượng chi tiết lớn nhất : 45kgs

Độ chính xác của đột : 0.05mm.

Độ chính xác trục X, Y : 0.01mm

Tốc độ tối đa trục X, Y : 89.oMM.P.M, 78.0MM.P.M

Tốc độ mâm : 35 R.P.M.

Tốc độ đột tối đa : 350 S.P.M.

Mâm dao loại dày : 54 dao ( 54staions) 02 ổ dao xoay ( 02 auto index).

Điều khiển : fanuc O4PC.

Motor trục chính 5.5 KW.

Trọng lượng máy : 11.6 tons